









**柔性自适应机械爪 FA 系列手册**



粉末压铸生产 异形灯罩注塑取模 服务机器人








日化 3C 水果生鲜



注：抓取小、矮物体，短指效果较好。

单指负载为参考值，视具体要抓取物体的形状、材料有所不同。



注：最大张开后尺寸 156mm 可以调小。

